PINOUT

A0 = Light Sensor

D1 = i2c SCL

D2 = i2c SDA

D4 = Top LED

D5 = Bottom LED

D6 = Motor

D7 = Motor

D8 = Middle LED